한국환경산업기술원 공고 제2018-39호

국제공동 환경기술 성능확인 사업

참가 희망업체 모집 공고

우리원은 환경기술의 해외시장 진출 확대 및 국제 경쟁력 제고를 위해 국제수준의 검증프로토콜 개발 및 검증시스템 확립과 관련된 업무를 수행하고 있으며, 이의 일환으로 ｢2018년 국제공동 환경기술 성능확인 사업｣을 실시하고자 합니다. 이 사업에 참여를 희망하는 기업은 붙임의 사업신청서를 작성하여 2018년 4월 13일까지 우리원에 제출하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 26일

한국환경산업기술원장

1. 사업목적 및 내용

○ (사업목적) 국내 환경기술의 해외시장 진출 확대 및 국제 경쟁력 제고

○ (사업내용)

- 환경기술 성능확인제도(ETV, Environmental Technology Verification)를 운영하고 있는 국가 중 캐나다, 필리핀, 중국 등 해외환경시장 진출을 촉진하고자 ‘국제공동 환경기술 성능확인사업’을 추진

- 양국이 공동으로 성능확인 계획수립, 현장평가, 성능확인 보고서 작성 등을  진행하여 성능확인 결과를 양국이 상호인정(양국의 성능확인서 및 성능확인보고서 동시 발급)

○ (지원금액) 정부지원금 1억5천만원 이내

※ 시험분석 비용, 기술자료 번역 비용 등 사업추진 실비 지원(해당 기술에 따라 변동 가능)

2. 대상국 및 기술분야

○ (공동 성능확인 대상국) 중국, 필리핀 등

○ (기술분야) 환경기술 분야(해당국별 선호기술 : 아래표 참조)

국가 및 기관	공동 성능확인 선호기술
중국 / 중국학회(CSES), 중국과학원(CRAES)	하·폐수 처리 기술, 토양정화 기술, VOCs 등 대기오염물질 처리 기술 등
필리핀 / 산업기술개발원(ITDI, Industrial Technology Development Institute)	정수 또는 하·폐수 처리 기술, 폐기물 처리 기술, 대기오염물질 처리 기술 등

※ 중국, 필리핀 이외의 국가(캐나다, 베트남, 말레이시아 등)는 해당국과의 협의에 따라 추진 가능

3. 신청 대상 및 자격

○ (신청대상) 「환경기술 및 환경산업 지원법」제7조, 같은 법 시행령 제18조의5제1항 및 같은 법 시행규칙 제6조제3항에 따른 환경신기술인증 또는 기술검증을 취득한 기술로 해당 국가에 진출계획이 있는 기업

4. 선정절차 및 기준

○ (선정절차)

공동 성능확인 사업 신청	□	서류검토	□	현장확인 (필요시)	□	선정심의 (서면평가)	□	대상기술 선정
신청기업		KEITI		KEITI (필요시 심의위원 참여)		심사위원회		KEITI

○ (선정방법) 심의위원회에서 발표‧패널 평가를 통해 선정(붙임1 참조)

평가 항목	세부 항목
기술성 평가(50점)	○ 기술의 우수성(성능, 효율 및 경제성 등) ○ 기술의 완성도(상용화 단계 혹은 직전단계) ○ 해외시장 경쟁력(선진기술 대비 기술수준)
사업화 평가(30점)	○ 해외시장 진출계획 및 현지 시장규모의 타당성
기업 평가(20점)	○ 국제공동검증 참여의지 및 관련업무 인력보유 현황
※ 필요시 현장조사 수행 ※ 국제공동 현지화 사업 추진 기술, 대기업과 공동으로 해외 진출 계획이 있는 기술, 해당국 수출 실적이 있는 기업 등에 가점 부여(붙임1 평가항목 및 배점표 참조)

5. 신청방법

○ 신청서 및 구비서류 작성 및 제출

○ (접수기간) 2018.3.26(월) ∼ 2018.4.13(금), 17:00까지

해당 과정	세부 서류
신청서 접수	○ 국제공동 환경기술 성능확인 신청서 1부 ○ 법인등기부등본 원본 및 사업자등록증 사본 1부 ○ 기업현황 소개자료 등

○ (제출방법) 우편(접수마감일 17:00 도착분까지) 또는 방문 제출

※ 제출된 서류는 일체 반환하지 않음

○ (접수처) (우03367) 서울시 은평구 진흥로 215, 한국환경산업기술원 기술평가실

- (담당자) 김순구 팀장

- (연락처) Tel. 02-2284-1625, Fax. 02-2284-1645, E-mail : ksg@keiti.re.kr

6. 기타 참고사항

○ 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 신청기업이 부담함

○ 신청기업은 본 사업에 대한 제반사항을 사전에 충분히 숙지하고 제안에 임한 것으로 간주함

○ 다음의 경우, 평가 대상에서 제외

- 제안서 및 관련 서류를 허위로 작성한 사실이 발견될 경우

- 국가 연구개발 사업에서 해약‧중단‧실패 등에 의하여 참여제한으로 평가된 과제의 연구책임자, 연구기관 또는 참여기업(접수마감일로부터 참여제한 기간 중에 있는 경우)

6. 향후일정(안)

○ 접수 마감 : 2018. 4. 13

○ 선정 심의 : 2018. 4. 27

○ 결과 통보 : 2018. 5. 2

첨부 1. 사업추진 기술 선정기준(평가기준).

2. 국제공동 환경기술 성능확인 사업 신청서 작성 안내.  끝.

첨부 1		사업추진 기술 선정기준(평가기준)

평가항목 및 배점표

평가 항목	세부 평가항목 / 평가지표	평 점					점 수
		매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
1. 기술 우수성 (50점)	◦ 신청기술의 기술수준 (20점) - 처리성능(효율, 시간)의 우수성	20	16	12	8	4
	◦ 기술의 완성도(상용화 정도) (20점) - 성능·품질의 재현을 위한 기술적 보완의 필요성	20	16	12	8	4
	◦ 해외시장 경쟁력 (10점) - 해외기술과의 특허문제 여부 - 해당국 현지법규 및 시장현황 적합성	10	8	6	4	2
2. 사업화 평가 (30점)	◦ 해외시장 진출계획 및 현지 시장규모의 타당성 - 사업화 계획의 구체성 - 현지 시장에 대한 적절성	30	24	18	12	6
3. 기업평가 (20점)	◦ 국제공동검증 참여의지 및 관련업무 인력보유 현황 - 경영자 의지 및 관련업무 인력 역량의 적절성	20	16	12	8	4
총점
※ 가점 부여 항목 (각 5점) ① 국제공동 현지화 사업 추진 기업(기술) ② 대기업과 공동으로 해외 진출 계획이 있는 기업(기술) ③ 해당국 수출실적이 있거나 해외지사(사무소)가 있는 기업(기술)

첨부 2		국제공동 환경기술 성능확인 사업 신청서 작성 안내

기

술

명

(크기15)

2

0

○

○

․

○

○

(크기10)

국제공동 환경기술 성능확인 사업 신청서(크기30)

(기 술 명)(크기18)

20○○. ○○ (신청년도, 월, 크기15)

(신청인:○○○)

(크기20, 하부여백 5㎝)

□

신

청

인

□

(크기12)

※ 겉표지 색 : 신규 - 흰색, 보완 - 청색계열

(표지)

국제공동 환경기술 성능확인 사업 신청서(크기30)

(기 술 명)

20○○년 ○○월

(신 청 인)

기술명
2 0 ○ ○ ․ ○ ○
신 청 인

국제공동 환경기술 성능확인사업 신청서
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	(앞쪽)
접수번호		접수일
대상국	［ ］캐나다 [ ］필리핀 ［ ］중국 ［ ］일본 ［ ］EU ［ ］기타
기술명
기술 보유자	법인명	주소
성명(대표자)	생년월일
기술 내용 (요약)
기술 우수성 (요약)
위와 같이 국제공동 환경기술 성능확인 선정업체로 지정받기 위하여 신청합니다.
년 월 일
신청인	(주)기술환경 홍길동 (서명 또는 인)
한국환경산업기술원장	귀하
첨부서류	1. 기술의 개발배경ㆍ연혁ㆍ원리 및 타당성 등을 기술한 서류 2. 기술의 성능ㆍ경제성을 기술한 서류 3. 평가대상 시설의 설계도 및 운전절차서 4. 평가항목ㆍ평가횟수ㆍ평가방법, 평가와 관련한 원료ㆍ재료 또는 시료의 종류, 국내 가동 시험성적서 등 신청인이 자체 평가한 내용을 기술한 서류 5. 기술의 내용(기술의 요지 및 기술의 우수성에 대한 구체적인 내용을 포함합니다)을 기술한 서류 6. 국내외의 사용실적(사용실적이 있는 경우만 해당합니다), 국내외의 특허 또는 인증 등 신청인이 기술 보유자임을 증명하는 서류 7. 그 밖에 필요하다고 인정하여 기술원이 요구하는 서류
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

기술요약서

■ 기술 현황

시 설 명			시설 구분
처리 용량			처리대상물
시설소재지
기 술 보유자	상 호		업 종
	주 소 (사무실)	본사 : 전화번호 : 팩스번호 : Homepage :
	담당자	소속 및 직위 : 이 름 : 전화번호 : 팩스번호 : e-mail :

■ 기술 내용

○ OOO를 이용하고 OOOO 반응 공정으로 OOOOOOO 하여 유기물 및 질소 제거효율을 향상시킬 수 있는 기술

■ 기술의 우수성

○  ～ ～ 을 이용하여  ～ ～ ～ 하고  ～ ～ ～을 처리하는 기술

■ 기술의 원리 및 공정도

목    차

◆ 신청서(원본)	00

◆ 기술요약서	00

Ⅰ. 기술의 개발배경․연혁․원리

1. 신청기술 현황	00

2. 기술의 개발배경 및 해외시장 진출 전망	00

3. 기술의 원리	00

4. 평가대상 시설의 구성	00

Ⅱ. 기술의 내용

1. 기술의 범위	00

2. 기술의 우수성	00

가. 기술의 성능	00

나. 현장 적용성	00

Ⅲ. 자체 평가한 내용

1. 기술의 성능 등을 입증하고자 자체 평가한 방법	00

2. 자체 평가결과	00

Ⅳ. 설계시방서 및 운전절차서

1. 설계구조 및 특징	00

2. 설계계산서	00

3. 물질수지	00

4. 운전절차서	00

5. 설계도면	00

Ⅴ. 기타 평가에 필요한 자료(있는 경우에 한함)

1. 기술보유자 입증자료	00

2. 국내가동시험성적서	00

3. 신청기술과 직접 관련이 있는 논문, 학회지 등의 발표 자료	00

4. 선행기술조사 보고서	00

Ⅰ. 기술의 개발배경․연혁․원리

1. 신청기술 현황

1.1 기술(신청) 현황

기 술 명
기술구분		□수처리 □폐기물 □대기 □관거 □환경복원 □기타( )
평가대상시설	시 설 명				시설 구분	□ 실증시설 □ 모형시설
	처리용량				처리대상물
	시설소재지
기 술 보유자 (1)	상 호(국문)
	상 호(영문)
	법인등록번호
	사업자등록번호
	업 종
	업 태		□대기업 □중소기업 □개인 □기관 등(지자체 포함)
	사무실		우편번호:
			주 소:
			전화번호:
			FAX:
	평가담당자		이 름:
			부서 및 직위:
			전화번호:
			휴대전화번호:
			FAX:
			e-mail:
기 술 보유자 (2)	상 호(국문)
	상 호(영문)
	법인등록번호
	사업자등록번호
	업 종
	업 태		□대기업 □중소기업 □개인 □기관 등(지자체 포함)
	사무실		우편번호:
			주 소:
			전화번호:
			FAX:
	평가담당자		이 름:
			부서 및 직위:
			전화번호:
			휴대전화번호:
			FAX:
			e-mail:

1.2 기술 개요

○ ～ ～을 이용하여  ～ ～ 을  ～ ～ ～ 하는 기술

※ 신청기술을 200자 이내로 간단명료하게 요약해서 기술

♣ 기술 분야별 작성 예시

(수질분야)

무산소조, ○○○, ○○○ 및 ○○○로 구성된 공정에 ○○○조 내에 ○○○을 침지하여 유기물 및 질소․인을 처리하고, 침전조 대신 ○○○을 설치하여 고액분리가 이루어지는 하수처리기술로 ○○○을 이용 자연유하 방식으로 ○○을 세정하는 기술

(관거분야)

불량 하수관로를 굴착교체하지 않고 ○○하는 공법으로  ○○○를 이용하여 ○○에   ○○하여 ○○○하고 ○○○로 경화시켜 관(CIPP : cured in place pipe)을 형성하는 비굴착 관로 보수기술

(폐기물분야)

○○○과 ○○○의 ○○○을 건설폐기물 중간처리 공정에 적용하여 도로공사용(RSB-1 또는 RSB-2) 순환골재의 품질기준에 적합하도록 ○○○○하여, 별도의 후처리 공정 없이 도로공사용 순환골재를 생산하는 기술

1.3 평가 신청 이력

번호	인증 종류	신청 기술명	평가 담당기관	신청일	평가 결과
1
2
3

※ 최근 5년간의 이력에 대해 작성하되, NET 신청 내용 및 결과에 대하여는 반드시 기재

2. 기술의 개발배경 및 해외시장 진출 전망

2.1 개발배경(1면 이내로 간략히 작성)

○ 기술개발 동기, 필요성 등

2.2 기술개발(도입) 연혁(1면 이내로 간략히 작성)

○ 개발 및 연구를 시작한 시기부터 현재까지의 진행과정을 연도별로 기록

- 조사, 연구, 개발, 시험시공, 실제시공(위치 포함) 등 해당 사항을 포함

- 국가 연구 개발사업 등을 통한 기술 개발 과정 명시

- 기술개발에 참여한 기관, 학교, 연구 참여자 명단 등을 명시

- 외부기관(인력)과 공동연구개발을 하였다면, 관련된 사항을 구체적으로 제시

○ 외국기술을 도입하여 개량한 경우는 기술의 도입시기부터 소화․개량한 진행과정 기록

- 기술도입 계약서류 내용, 외국특허내용 등을 간략히 요약하여 기록

※ 상기 내용을 다음의 작성 예시에서 제시한 표로 작성

번호	개발단계	기간	세부 개발 내용	연구기관
1	예) 시장조사 및 기본 자료 조사	20○○.○○～20○○.○○	•
2	예) 기술개발 실시(Lab scale 단계)	20○○.○○～20○○.○○	•
3	예) 기술개발 실시(Pilot scale 단계)	20○○.○○～20○○.○○	•

※ 신청기술의 조사․연구개발․시험시공․실제시공 등 해당사항을 연도별 일자 순으로 기술

2.3 기술개발(보유)자

○ 신청기술의 기술개발자(또는 기술보유자)임을 입증할 수 있는 내용 기재

- 국내․외의 특허 또는 인증 관련 내용 기록

․특허 등록(또는 출원)증 및 실용신안등록증 등

- 공동개발 시는 개발참여자 전체를 기록

- 외국기술을 도입하여 소화․개량한 경우는 외국기술과 비교하여 소화․개량한 내용을 기술개발자 입증서류에 첨부

2.3.1 지식재산권 : ○○건

번호	지식재산권(제목)	등록(출원)인	등록(출원)국	등록(출원)증 번호 (등록, 출원 일자)
1
2

※ 지식재산권 : 특허등록(출원), 실용신안, 상표등록, 의장등록 등

2.3.2 기술인증 관련 사항 : ○○건

번호	인 증 명	발행기관	기 술 명	발행일자	유효기간
1
2

2.3.3 신청기술관련 국가 연구 개발사업 참여 내역 : ○○건

◦ 기술개발 시 국가(환경부, 지식경제부, 국토해양부 등)에서 자금을 지원 받은 사업에 대한 관련 사항 기재

번호	부처명	사업명	연구개발과제명	연구 책임자	총 연구기간	개발자 역할	비고
1	환경부	EI사업	◦ 과제명 : 000	000
			- 세부과제명 : 000	000
2

※ ‘개발자 역할’에는 연구책임자(주관, 협동, 위탁)로 수행 여부 또는 단순 참여기업 여부를 기재

※ Ⅴ. 기타 평가에 필요한 자료 첨부 : 특허등록(출원)증, 실용신안 등록증, 기술인증서, 국가 연구 개발사업 협약서 사본 및 내용

2.4 현장적용사례(있는 경우에 작성)

○ 현장적용사례를 다음과 같이 작성

구분	시설명	용 량	시설소재지	설치완료일	가동기간	처리대상
1	○○처리장	○○㎥/일	○○시 ○○군	'02.6.11	‘02.12 ～ '04.4	하수, 폐수폐기물 등
2

※ 실증시설인 경우 해당시설 실적증명원 또는 계약서 사본을 “Ⅴ. 기타 환경기술평가에 필요한 자료”에 첨부함

2.5 기술의 해외시장 진출 전망

2.5.1 신청기술의 해외 시장성

- 신청한 기술 분야에 대한 해외 시장 규모 및 진출 희망국의 시장 현황 등을 기술

2.5.2 신청기업의 해외시장 진출 의지 및 전략

- 신청기업의 해외시장 진출에 대한 사업목표 또는 진출 전략 등을 기술

3. 기술의 원리

○ 해당기술과 직접 관련이 있는 내용을 통상의 지식을 가진 자가 이해 되도록 구체적으로 설명(필요시 기본원리와 평가대상기술의 원리가 구분되도록 작성)

○ 객관적으로 인정할 만한 계산식, 경험식, 화학반응식 등에 의한 이론적 근거내용 및 과학적․공학적 원리와 근거 제시

○ 간단한 모식도, 그림 등을 이용하여 설명 가능

○ 학술논문, 기술보고서 등의 관련 참고문헌 등을 이용하여 제시 가능(인용자료 출처는 제시)

※ 기술의 내용과 직접적으로 관련된 기술의 원리를 구체적인 수치나 근거자료를 바탕으로 작성

4. 평가 대상 시설의 구성

4.1 처리시설 공정도

○ 전체의 공정도를 계통도(Block Diagram)로 나타내고, 검증 받고자 하는 공정의 범위를 굵은 점선(----------)으로 표기

(예시)

1 단계

→

2 단계

→

3 단계

→

4 단계

기술범위

4.2 공정별 기능

○ 평가대상 시설의 전경사진 및 각 공정별 기능설명

4.3 공정별 주요 설비사양

○ 평가대상 시설의 설비사양을 공정별로 구분하여 주요 설비(부속설비 포함)에 대하여 규격, 제원, 수량, 재질 등을 기재

- 유량계(유량 적산이 가능한 적산유량계 설치 요함) 등 주요 계측기도 포함한 세부내역을 제시

- 각 설비의 규격은 용량을 포함하고, 용량을 제시할 때는 실제용량과 유효용량을 구분하여 둘 다 제시

- 상기 내용을 다음의 작성 예시에서 제시한 표로 작성

공 정 명	설 비 명	규 격(제원)	수 량	비고(재질)
○ ○ ○
○ ○ ○

Ⅱ. 기술의 내용

1. 기술의 범위

① ～ ～ 을 이용하여  ～ ～ ～ 하고  ～ ～ ～을 처리하는 기술

○ 개발 기술 해당되는 사항을 간단명료하게 독립된 항으로 50자 내외로 작성

- 기술 범위가 다수항일 경우 독립된 항으로 전부 기재

- 기술 범위는 기술로 인한 오염물질 처리성능, 경제성 등에서 진보된 효과를 측정․분석 등을 통하여 객관적으로 입증될 수 있는 것이어야 함

- 기존의 원리나 공정설명 또는 운전방법에 대한 묘사가 되지 않도록 유의

♣ 기술분야별 작성 예시

(수질분야)

무산소조, ○○○, ○○○ 및 ○○○로 구성된 공정에 ○○○조 내에 ○○○을 침지하여 유기물 및 질소․인을 처리하고 ○○○을 호기조 내에서 ○○○을 이용하여 자연유하 방식으로 세정하는 기술

(관거분야)

○○의 유형에 맞게 개별적으로 작용하는 ○○○○이 설치된 ○○○○를 이용하여 관로내로 ○○○○하여 ○○○○하는 비굴착 관로 보수공법으로 관경 ○○○~○,○○○mm의 관로에 적용이 가능한 기술

(폐기물분야)

다단의 ～～과 ～～～의 ～～～～을 건설폐기물 중간처리시설에 최초로 적용하여 입도조절 공정 없이 단순 파쇄에 의해 도로공사용 순환골재의 품질기준에 적합한 순환골재를 생산하는 기술

2. 기술의 우수성

가. 기술의 성능

○ 신청기술이 기존기술(타 기술도 가능)과 비교하여 기술의 효율성, 완성도, 중요도, 발전성 등에서 향상된 내용을 기재

- 효율성 : 처리성능(요율, 시간)의 우수성

- 완성도 : 성능․품질의 재현을 위한 기술적 보완의 필요성

- 중요도 : 적용대상에서의 핵심기술 또는 주변기술 여부

- 발전성 : 향후 지속적인 발전가능성이 있는지 여부

○ 객관적이고 정량적으로 기재하며, 비교표를 인용하여 설명할 것

※ 상기 항목 외에도 신청기술에 해당되는 항목이 있는 경우 모두 제시

① ～ ～을 이용하여  ～ ～ ～ 하고,  ～ ～ ～을 향상시킨 기술(효율성)

◦ 주장 내용이 있는 경우 상기 독립된 항에서 주장한 내용에 대한 입증자료 제시(표, 그림, 도표 등의 사용 가능)

② ～ ～을 이용하여  ～ ～ ～ 하고,  ～ ～ ～을 향상시킨 기술(완성도)

◦ 주장 내용이 있는 경우 상기 독립된 항에서 주장한 내용에 대한 입증자료 제시(표, 그림, 도표 등의 사용 가능)

(수질분야)

① 침전조 대신 호기조 내에 침지식 중공사막을 설치하여 전체 공정의 체류시간을 감소시킨 기술

◦ A2O 및 MBR 공정과 HANT 공법의 비교

구 분		A2O Process (Anaerobic-Anoxic -Oxic-Clarifier)	MBR(Membrane Bioreactor) Process	HANT Process (Hyundai Advanced Nutrients Treatment)
설계조건	MLSS(mg/ℓ)	1,500～3,500	000 ～ 000	7,000 ～ 15,000
	HRT(시간)	8～12	0 ～ 0	4 ～ 6
	SRT(일)	6～15	00 ～ 00	15 ～ 60
	내부반송율(%)	100～300	-	100 ～ 200
	슬러지반송율(%)	30～50	-	-
막사양	투과입자한계(㎛)	-	0.00 ～ 0.0	0.1 ～ 0.4
	여과방식	-	밖⇒안(흡인여과)	밖⇒안(흡인여과)
	막투과유속(㎥/㎡․d)	-	0.0 ～ 0.0	0.32 ～ 0.45
	막세정주기(회/년)	-	0～1	2

※ 기술의 효율성, 완성도, 중요도, 발전성 등 해당내용별로 입증할 항목에 대해 다음의 표를 참고하여 모두 작성(있는 경우에 한함)

항 목	신청 기술	기존 기술(또는 외국기술)
......
......
......

나. 현장적용성

○ 신청기술이 기존기술과 비교하여 경제성, 안전성, 유지관리 편의성이 있고 현장에 적극 보급할 가치가 있다는 것이 객관적 자료로 검증․제시

- 종속 항에 기술내용별로 입증한 내용 및 결과를 설명함

○ 기존 기술 대비 경제성

- 시설비, 유지관리비 등의 비용 절감 정도

항 목	신청 기술	기존 기술(또는 외국기술)
시설비
유지관리비
‧‧‧

○ 안전성

- 이차발생 오염물질이 있는 경우는 오염물질의 종류와 량, 처리방법 등에 대해 기재

- 인체 또는 설비에 대한 안전성

○ 유지관리 편의성

- 운전 및 제어, 운전요원의 숙련 필요성 등

○ 관련 법령규정 만족 여부

- 환경관련법령 및 환경 이외 관련 법규, 규정에서 정한 규정 만족여부

① ～ 을 이용하여  ～ ～ 하고  ～ ～ ～을 만족시키는 기술(경제성)

◦ 상기 종속항의 주장 내용에 대하여 구체적으로 설명하여 입증하도록 하되, 가급적 표, 그림(사진), 도표 등을 인용하여 쉽게 설명

◦ 원가계산서 내용과 유사하게 설명

② ～ 을 이용하여  ～ ～ 하고  ～ ～ ～을 만족시키는 기술(안전성)

◦ 상기 종속항의 주장 내용에 대하여 구체적으로 설명하여 입증하도록 하되, 가급적 표, 그림(사진), 도표 등을 인용하여 쉽게 설명

♣ 작성 예시(1) - 수질분야

① 침지식 중공사막을 호기조 내에서 차아염소산나트륨(NaOCl)을 이용하여 자연 유하방식으로 세정하여 동력비를 절감시킨 기술

◦ 호기조에 침적된 상태에서 수리학적 구배를 통해 수위차에 의한 수압에 의해 청수 및 약품 세정을 수행함으로써 분리막의 이동 및 세정 시 동력이 필요하지 않음.

② 침전조 대신 호기조 내에 침지식 중공사막을 설치하여 ～ ～ ～ 성능(경제성, 안전성, 유지관리 편의성)이 향상된 기술

(예문)

- 호기조 내 직접 세정 기술을 적용함으로써 유지관리가 대폭 간소화된 기술

- 반송배관이 불필요하며 설계 규모에 따라 분리막 Frame을 자체 제작하므로 일괄 제작이 용이한 기술

◦ A2O 및 MBR 공정과 HANT 공법의 비교

구 분	A2O Process (Anaerobic-Anoxic -Oxic-Clarifier)	MBR(Membrane Bioreactor) Process	HANT Process (Hyundai Advanced Nutrients Treatment)
장단점	∘처리수질의 안정성 미비 ∘유입부하변동에 민감 ∘별도의 후처리설비 없이 처리수의 중수로의 활용 불가	∘높은 유기물 및 SS 제거율 ∘안정된 처리수질 배출 ∘고농도 미생물 확보 ∘슬러지 발생량 최소화 ∘소요부지 절감 ∘영양염류 제거율 낮음 ∘별도의 약품 세정조 요구	∘유기물, SS 및 영양염류의 높은 제거율 유지 ∘고농도 미생물 확보 ∘슬러지 발생량 최소화 ∘소요부지 절감 ∘중수 활용 가능 ∘별도의 세정조 불필요

③ 유입수의 유기물 부하변동에도 하수의 방류수 수질기준을 만족하는 기술

◦ 분리막의 고액분리 특성상 투과 유량은 제한적일 수 있으나 양질의 처리수질은 법적 방류수 수질기준 유지할 수 있음.

공정(배출구)	항 목	관련법(규정)	배출허용기준	측정치	비 고
방류수	BOD (mg/L)	수질 및 수생태계 보전에 관한 법률	20 이하	15	30회 평균
″	SS (mg/L)	″	20 이하	8	″
굴뚝	SO2(ppm)	대기환경보전법	300 이하	220	10회 평균

Ⅲ. 자체 평가 및 현장 적용한 내용

□ 주요 작성 내용

1. 기술의 성능 등을 입증하고자 자체 평가한 방법을 제시합니다.

- Ⅱ장에서 제시한 기술범위별로 평가한 방법, 횟수 등을 제시

- 성능에 해당되는 사항(처리성능, 환경성, 경제성 등)을 평가한 방법을 제시(열악한 조건에서의 평가 포함)

- 평가 시 운전조건(또는 시공조건)을 제시

※ 시공의 경우 전문시방서에서 요구하는 시험항목 필수 포함

2. 위 1항에서 제시한 평가방법에 따라 자체 평가한 결과를 항목별로 정리하여 제시합니다.

- 기술범위에 대한 자체평가결과(법적 기준치가 있는 경우 기준치와 함께 작성)

- 성능에 해당되는 사항의 자체평가결과(법적 기준치가 있는 경우 기준치와 함께 작성)

- 처리대상 오염물질의 공정별 분석결과

- 특수한 성능이나 물성을 가진 여재, 막, 촉매, 전기분해 등을 사용한 기술인 경우 그 성상조사 결과

- 기타 평가 내용

1. 기술의 성능 등을 입증하고자 자체 평가한 방법

○ 기술 내용을 입증하기 위하여 자체 수립한 평가항목, 평가방법, 평가횟수 등 평가계획을 제시하는 것

- 기술의 범위, 우수성 내용에 대한 평가방법

- 성능에 대한 평가방법 및 운전조건(원재료, 온도 등 공정조건) 설정 등에 대하여 작성

- 시공기술의 경우는 시공조건(관경, 관 길이, 토피고, 대기온도 등) 등을 작성

○ 자체 평가한 방법에서 제시한 평가항목, 방법, 횟수와 자체평가결과의 자료가 일치하여야 함

1.1 기술의 범위에 대한 자체 평가한 내용

◦ “Ⅱ. 기술의 내용”에서 제시한 각각의 기술 범위에 대한 효과를 확인하기 위하여 어떤 항목을 어떤 방법으로 자체평가를 실시하였는지 제시

※ 아래 예시의 양식(서식)은 별도 정해진 형식이 아니므로 참고하시고,

신청 기술을 쉽게 표현할 수 있도록 제시하시기 바랍니다.

♣ 작성 예시 - 수질분야

① 무산소/혐기/호기/탈기조 순으로 공정을 배열하여 탈질 및 탈인 효율이 우수한 기술

ㅇ 전 공정 단계별 오염물질 제거효율 및  반응조별 운전조건 측정분석(평가방법)

ㅇ 무산소조에서 탈질율, 무산소조 및 혐기조 인 농도 조사

ㅇ 분리막에 의한 고액분리 효율 조사

② 호기조 내 분리막을 직접 세정방식으로 세정하여 세정효율이 높고 안정적으로 세정이 가능한 기술

ㅇ 운전시간 경과에 따른 차압 변화 및 막투과 유속 조사

ㅇ 분리막 흡입 배관의 차압 측정

ㅇ 세정액 종류 및 세정량 조사

◦ 세정 후 미생물 안정성 조사

ㅇ 세정 후 정상운전 차압 회복 여부 조사

1.2 항목별 세부 평가항목, 평가방법, 평가횟수

1.2.1 성능(또는 효율, 효과)

○ 항목별 세부 평가항목, 평가방법, 평가횟수 등을 제시

※ 아래 예시의 양식(서식)은 별도 정해진 형식이 아니므로 참고하시고, 신청 기술을 쉽게 표현할 수 있도록 제시하시기 바랍니다.

♣ 작성 예시

(하수 처리기술)

평가 항목		평가 방법	평가 횟수(회)			분석 기관
평가공정	측정분석 항목		총계	자체	외부
처리용량	유입수량/방류수량	수질오염공정시험방법 또는 Standard method (USA)	30	..	.	.....
유입수	BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P		30
포기조	DO, MLSS, SRT, HRT, F/M, SV30, MLVSS, pH, 수온, --- 등		25
-----	-------------------------		..
유출수	BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P		..

1.2.2 공정부산물

ㅇ 공정부산물을 강조할 필요가 있는 경우 공정부산물의 평가방법 및 결과 제시

1.2.3  경제성

ㅇ 설치비, 유지관리비, 처리단가의 평가결과를 경제성 평가방법과 함께 제시

평가 항목		평가방법	평가 횟수(회)			분석 기관
평가공정	측정분석 항목		총계	자체	외부

1.2.4 안전성

ㅇ 안전성을 강조할 필요가 있는 경우에 한하여 안전성 평가방법 제시

1.2.5 편의성

ㅇ 편의성을 강조할 필요가 있는 경우에 한하여 편의성 평가방법 제시

1.2.6 환경성

ㅇ 항목별 세부평가 항목, 평가 방법, 평가 횟수 제시

♣ 기술분야별 작성 예시

(수처리 기술 또는 관거 기술)

평가 항목		평가방법	평가 횟수(회)			분석기관
평가공정	측정분석 항목		총계	자체	외부
경화 및 양생	악취, 소음	직접관능법
경계지주변	악취, 소음	직접관능법
시설주변	악취, 소음, 진동	기기분석법

1.3 운전조건

○ 신청기술 및 시설과 관련된 운전(또는 시공)조건의 조사 내용을 공정별, 운전인자별로 평가방법 및 회수 제시

♣ 기술 분야별 작성 예시

○ 운전조건 조사내용(회)

(하수 처리기술)

공정별		HRT(hr or min)		MLSS(mg/ℓ)		DO(mg/ℓ)		평가 횟수(회)			분석 기관
기간		춘하절기	동절기	춘하절기	동절기	춘하절기	동절기	총계	자체	외부
재포기조
탈산소조
혐기조
무산소조
호환조	무산소조
	호기조
호기조
침전조

1.4 분석내용 종합

○ 위에서 열거한 시험분석항목 및 횟수에 대하여 최종 종합 정리하여 표로 제시

♣ 작성 예시

(수처리 기술 분야)

평가 항목		평가방법	평가 횟수(회)			분석기관
평가공정	측정분석 항목		총계	자체	외부
처리용량	유입수량/방류수량	수질오염공정시험방법 또는 Standard method (USA)	30	..	.	.....
유입수	BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P		30
포기조	DO, MLSS, SRT, HRT, F/M, SV30, MLVSS, pH, 수온, --- 등		25
-----	-------------------------		..
유출수	BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P		..
경제성	시공비, 유지관리비, 슬러지처리비	자체평가
편의성	자동운전, 실시간 제어	자체평가
환경성	관련규정 및 법규 준수여부

2. 자체 평가결과

2.1 기술범위에 대한 자체평가결과

◦ 각각의 기술의 범위에 대하여 1.1항의 평가내용에 따라 평가한 결과를 정리하여 제시

- 자체 운전(또는 시공)한 결과를 근거로 하여 계량화된 신청기술의 적용결과를 구체적으로 제시

① 기술의 범위에 해당되는 기술 내용 제시

◦ 종속 항에 상기 기술 내용과 관련하여 주요평가항목(중점평가항목)에 대한 자체 평가(운전)한 결과를 근거로 기술적 내용을 계량화하여 구체적으로 설명

♣ 작성 예시

◦ 기술범위 ①에 대한 평가결과

(수처리 기술 분야)

① 무산소조, 혐기조, 호기조 및 탈기조로 구성된 공정에 호기조 내에 중공사막을

침지하여 유기물 및 질소․인을 처리하는 기술

◦ 무산소조 - 혐기조 - 호기조 - 탈기조의 4단계로 구성되어 있으며, 침전조 대신 호기조 내에 침지식 중공사막(세공경 0.4 ㎛)을 설치

◦ 오염물질의 평균 제거효율

BOD는 143.5 mg/L에서 1.1 mg/L로 98.9%, CODMn은 86.5 mg/L에서 6.6 mg/L로 89.1%, SS는 236.2 mg/L에서 1.1 mg/L로 98.8%, T-N은 31.6 mg/L에서 7.4 mg/L로 71.7%, T-P는 4.2 mg/L에서 0.6 mg/L로 72.9%, TKN은 22.6 mg/L에서 1.6 mg/L로 91.9%의 제거율을 나타냈다.

※ 기술 범위를 2개 이상 제기한 경우 다른 기술 범위에 대해서도 상기와 같이 각각의 기술 범위를 입증할 수 있는 설명자료 제시

2.2 항목별 자체평가결과

◦ 처리성능 및 처리효율 등 1.2항의 평가내용에 따라 평가한 결과를 정리하여 제시

- 성능, 공정부산물, 환경성, 내구성, 편의성, 경제성 등 항목별로 해당내용만 제시

- 처리대상, 처리량, 처리성능, 약품투입량 등을 설명이 쉽도록 순차적으로 제시

․처리성능, 처리효율, 운전조건, 영향인자에 따른 변화 등을 항목별로 제시

․처리성능과 관련된 운전인자에 대하여 각각의 공정별로 운전조건(체류시간, 반송률, 온도, 압력 등)을 정상조건, 악조건 구분 없이 연속가동을 알 수 있도록 제시

․해당기술의 특징내용에 대해 평가 기관, 평가 방법 및 평가 결과를 구체적으로 제시

․처리에 사용하는 약품 또는 재료의 종류 및 투입량 제시 등

사용약품명	예) 황 산	예) 가성소다	예) 활성탄	비 고
일사용량(㎏/일)

※ 제시자료(특히 분석자료)는 전체 자료를 대표할 수 있도록 최저, 최고, 평균 등으로 제시

※ 전체 DATA SHEET(표) 및 관련 시험성적서(국내 가동 시험성적서)는 “Ⅴ. 기타 평가에 필요한 자료”에 제시

※ “항목별 자체평가결과”에 대하여 신청인의 이해를 돕고자 아래에 기술 분야(수질, 관거, 폐기물)별 작성방법을 예를 들어 설명하였으며, 신청서 작성 시 참고하여 분야별로 선택적 또는 유형을 달리하여 작성하시기 바랍니다.

♣ 작성 예시(1) - 수질분야

2.2.1 처리대상수의 성상

- 처리대상수(○○하수처리장 1차침전지 월류수, ○○폐수 등)를 구체적으로 설명

- 유입하수의 오염물질 특성에 대하여 <표>, <그래프>로 설명

▪유입수의 오염물질농도(성상)

항 목	유입수 오염물질농도(mg/L)
	최 고	최 저	평 균
pH
BOD
CODMn
SS
T-N
T-P
CODCr
TKN

▪유입수의 오염물질 농도 변화(T-N, T-P 포함)

[그림 0-0] 유입수의 오염물질 변화

▪기타 유입수 관련 설명이 필요한 항목(수온, pH, DO변화) 등을 설명

2.2.2 유입처리량

(1) 처리량(처리용량), 투입량 : ○○○○(m3/일, Ton/일)

(2) 평가기간중 유입유량의 변화

[그림 0-0] 평가기간동안 유입량 변화

(3) 시간대별 유량변화 등을 필요시 표 또는 그림으로 설명

2.2.3 오염물질 제거효율

- 유입수 및 처리수의 시험분석결과 및 제거효율 현황표

- 각 오염물질별로 일자별 처리효율 변화 그래프 등을 <표>와 <그림>으로 설명

- 오염물질 배출허용치 등 법적 기준치가 있는 경우 기재

<오염물질 처리효율>

항 목	단 위	오염물질농도					처리효율 (％)
		유 입 수		방 류 수
		최고 ～ 최저	평 균	최고 ～ 최저	평 균	기준치
BOD5	㎎/ℓ	～		～
CODMn	㎎/ℓ	～		～
SS	㎎/ℓ	～		～
T-N	㎎/ℓ	～		～
T-P	㎎/ℓ	～		～
대장균군수		～		～

※ 총 (   )회의 평균 자료

2.3 경제성

○ 경제성은 기존기술과 비교할 수 있는 용량(Ⅴ.설계시방서 및 운전절차서

2. 설계계산서 참조)으로 신청일자를 기준으로 고려하여 산정하여야 한다.

○ 원가계산서 등 객관적인 근거자료를 바탕으로 신청기술을 적용하는 경우 투입되는 비용 및 시간에 대한 효과를 설계, 시공, 유지관리 또는 생애주기 전반에 걸쳐 분석하여 기술

2.3.1 시설비 (또는 시공비)

○ 시설비는 다음사항을 고려하여 작성한다.

․소요면적(㎡)은 유지관리 면적을 포함한다.

․토목․건축공사비는 부대설비를 제외한 순수 구조물 비용만 적용하고, 적산자료(건설협회)에 준하여 산정한다.

․기계, 전기․계장공사비, 자재비는 물가자료 등 물가지 기준(없을 경우 견적서 등 객관적인 자료), 인건비는 표준품셈 및 적산자료 등 기준으로 산정한다.

․감가상각비(시설물 내구연한을 기준) 제시

○ 시공비는 다음사항을 고려하여 작성한다.

․재료비, 노무비(시공인원 및 시공시간), 경비를 고려하여 관경별로 작성한다.

․현장시공조건, 관경 등을 고려하여 가장 일반적인 조건을 기준으로 산정한다.

․산출기준(OOOO년 건설표준품셈기계가격, 제조업체 견적가 등) 제시

2.3.2 유지관리비

○ 직접경비

․인건비 : 엔지니어링사업의 대가기준 (중급기능사 기준)

예) 연봉 → 중급기능사 단가×25일/30일×13개월(퇴직금 1개월 포함)

․전력사용량 : 산업용 전력(을) 요금을 기준

예) 계약전력비 : 계약동력(Kw)×단가(원/월)×12개월

사용전력비 : 동력(Kw)×단가(원/㎾h)×운전시간(hr)×365일

․약품비 : 물가자료 등 물가지 기준

예) 약품비 : 약품 사용량(㎏/일)×단가(원/㎏)×365일

․케이크 처리비 : 수도권매립지 매립기준

예) 케이크 처리비 : 케이크 발생량(ton/일)×단가(원/ton)×365일

․케이크운반비 : 서울 → 수도권매립지 왕복기준

예) 케이크처리비 : 케이크 발생량(ton/일)×단가(원/ton)×365일

○ 전력사용량은 평가대상시설 사용량과 타 용도의 사용량을 구분하여 제시

○ 기타 소요비용(주기적인 교체가 필요한 소모품성 재료의 교체비용 등)

○ 연간사용량 및 원단위로 제시

2.3.3 처리단가

○ 처리단가 = (연간운영비용)/(연간처리량)

2.3.4 평가기술을 적용하여 실증시설의 설치시 용량별 예상비용

○ 용량기준 :

- 수 처리 시설의 경우 : 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000㎥/일 중 3가지 택일 제시

- 소각시설의 경우 : 1, 10, 50, 100, 200톤/일 각각 제시

♣ 작성 예시(1) - 수질분야

2.3.1 시설비

(1) 시 설 비 :  일금                   원

- 토목, 건축 공사 :                  원

- 기계, 배관 공사 :                  원

- 전기, 계장 공사 :                  원

※붙임자료

품 명	규 격	단위	수량	공사비							비 고
				재료비		노무비		경비		계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액

(2) 시설 부지면적 :    (100,000원/ ㎡ 기준)

2.3.2 유지관리비

항 목	비 용	비 고
인 건 비		중급기능사 단가×25일/30일×13개월×인
전 력 비		1. 기본전력비 : 계약동력(㎾)×단가(원/월)×12개월 2. 사용전력비 : 동력(㎾)×단가(원/㎾h)×운전시간(시간/일)×365일 3. 총 전력비 : 원/년
약품비		약품사용량(kg/일)×단가(원/kg)×365일
용수사용비		소요량(㎥/일)×단가/ton×365일
연 료 비		연료사용량(ℓ/시간)×단가(원/ℓ)×운전시간(시간/일)×365일
슬러지처리비		케이크발생량(ton/일)×단가(원/ton)×365일
운반비		발생량(ton/일)×단가(원/ton)×365일 (거리 :서울 → 수도권매립지 왕복기준)
소수선비		유지보수비 1.메카니컬 씰 : 수량(개/회)×단가(원/개)×회/년 2. Oil : 사용량(ℓ/회)×단가(원/ℓ)×회/년
합 계		연 유지관리비기준 : 천원/년

2.3.3 처리단가

(시설설치비)

(1) 시설비(년)  :  단가 =                   (원/년)

(내구연한)

※ 1. 내구연한은 시설물(토목, 건축, 기계, 전기․계장공사별로 상세하게 제시)

2. 기자재 내구연한 예

예) 하수처리장 기자재 내구연한(대수선비)

(단위 : 년)

품 명	한 국 감정원	서 울 특별시	일 본 건설성	중랑천 처리장	적 용	사 유
수 문			17	12	15	본체 재질 : GCD 450
Valve			17	10	15
Screen			15	10	15	본체 재질 : STS 304
Belt Conveyor	10～15	6	15	6	10	Cover 및 집수판 재질 : STS 3O4
공기압 Conveyor					15	본체 재질 : STS 304
수중펌프	10～12	8	18	10	15	본체 재질 : GCD 450
일반 Pump	10～15	10	20	10	15	본체 재질 : GCD 450
일축나사형 Pump	10		10	10	10
다이아프렘 Pump	10～15				10
Sludge Pump	10～12	10	10	7	15	본체 재질 : GCD 450
수중 교반기			15	10	15	본체 재질 : STS 304
일반 탱크류			15		15	본체 재질 : STS 304
폭기기			15	12	15	본체 재질 : STS 304
소포수 노즐			10	7	10
산기기			10	7	10
송풍기			20	20	20
유량계			10		10
Hoist	10～15		20	15	15
공기 압축기			20	10	15
파쇄기			15	12	12

(2) 유지관리비(년) :             원/년

[설치비(원/년) + 유지관리비(원/년)]

(3) 처리단가   :                                            (원/㎥)

[처리용량(㎥/년)]

▣ 신청기술에 해당되는 안전성, 편의성, 내구성 등 신청인이 요구하고자 하는 항목을 제시(신청기술에 해당내용을 제시할 것, 아래 내용은 참고사항임)

2.4 안전성

2.4.1 시설 및 설비(또는 시공)의 안전

○ 기술 및 시설별로 유해물질의 종류 및 안전장치, 예상 가능한 사고 및 대처방안 등

○ 화재, 정전, 단수 등에 대한 대처방안

2.4.2 작업 환경 안전

○ 온도, 습도, 먼지, 가스, 소음, 진동, 악취, 조명, 환기 등의 작업 환경의 적정성

2.5 편의성

2.5.1 기동 및 정지(또는 시공)의 편의성

○ 기동 및 정지(또는 시공)의 절차 등

2.5.2 운전제어 및 유지관리

○ 운전인자 및 자동제어의 범위, 주요 운전 내용 등

2.5.3 운전요원의 숙련 필요성

2.5.4 작업의 편의성 등

○ 동선 및 유지보수 공간 등

2.6 내구성

2.6.1 주요 설비(또는 부품)의 재질

○ 내구성에 미칠 수 있는 인자인 재질, 두께 등

2.6.2 설비 재질 및 운전(시공) 후 상태 등

○ 설비의 경우 주요설비의 제원, 일정시간 운전 후 설비의 상태 등

○ 시공의 경우 일정기간이 경과한 후 시공품의 내구성 등

Ⅳ. 설계시방서 및 운전절차서

Ⅴ. 기타 평가에 필요한 자료(있는 경우에 한함)